Vorschlag für einen Ausschreibungstext zur Lieferung und Montage eines 
Steinhardt HydroClean - Bürstenrechen

... Stück	Steinhardt HydroClean – Bürstenrechen mit Elektroantrieb
patentrechtlich geschützt

TYP HCE -  . . . .  / . . . . . . , für  Qü	=    . . . . . . .  l/s
für  Länge der Überfallschwelle:  . . . . . . . . . . . . . . . . . m
Montageöffnung:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm x mm / Ø mm  *) 

•	Selbstreinigender Bürstenrechen zur Rückhaltung von Schwimm- und Schwebstoffen im Durchlaufgerinne zur Kläranlage an Regen- und Beckenentlastungen
•	schützt Vorfluter vor Verschmutzungen
•	mit aufgesetztem Elektroantrieb

alleiniger Hersteller, Lieferant und Anbieter:

STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
 06128/9165-0 - Fax 06128/9165-27
E-Mail: info@steinhardt.de

bestehend aus:
•	Bürstenwalze aus schmutzabweisendem und abwasserbeständigem Polymer auf mehrfach gelagerter robuster Edelstahlwelle. 
•	Befestigung mit Spezialhalterungen aus Edelstahl auf der Überfallschwelle, mit Abstreifvorrichtung zum Reinigen der rotierenden Bürstenwalze.
•	Elektromotor ca. ... kW, 230/380 V, 50 Hz, IP ....., Ex-Ausführung mit Konsole, zum Antrieb der Bürstenwalze, Untersetzungsgetriebe mit gekapseltem Kettenantrieb und robuster Lagerung außerhalb der Wasserführung. inkl. wasserstandsabhängige Steuerung im Schaltschrank 
•	Spezialtauchwand aus Edelstahl zur Befestigung am HydroClean-Bürstenrechen.
•	Schmutzfangrinne mit Auffangbehälter und schwimmergesteuertem Öffnungsmechanismus aus Edelstahl, führt die gesammelten Schmutzstoffe zurück in das Durchlaufgerinne zur Kläranlage, erst wenn die Überlauftätigkeit aufgehört hat.
•	Abschlussbleche und Tauchwände aus Edelstahl als Übergang zwischen den Enden der Bürstenwalze und den Bauwerkswänden
•	Inkl. Befestigung- und Dichtungsmaterial, Betriebs- und Wartungshandbuch

Material: 
Alle Stahlteile aus Edelstahl  1.4301 (V2A),  1.4571 (V4A) *), Bürstenwalze aus abwasserbeständigem Polymer.

Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Montage:
Betriebsfertige Montage aller Anlagenteile des Steinhardt HydroClean - Bürstenrechens. Für die Montage muss das Bauwerk fertig gestellt, trocken, sauber und gefahrlos begehbar sein. Die Anlage wird sofort nach der Montage übergeben. Das Betriebspersonal wird hierbei in die Funktion des Steinhardt HydroClean - Bürstenrechens  eingewiesen.

Bauseitig sind Hebezeug, Steighilfen und Strom für die Montage zu stellen.

Gesamtlieferung einschließlich Montage			netto €             

		* )   nicht zutreffendes streichen !