HydroLimiter
									Schwimmergesteuerter
Schieber „OW“

									Ausschreibungstext

Steinhardt® HydroLimiter „OW“
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt HydroLimiter „OW“ – schwimmergesteuerter Schieber
		
		Typ DN ……………. M / N / S *)

Für den Einsatz im Oberwasser; zum Einstellen von Abflüssen; werkseitig justiert; Veränderungen der Abflussparameter vor Ort möglich (nach Diagrammvorgabe)
		
		Schwenkbereich:		nur nach vorne schwenkend!
		Medium:			RW / MW / SW *)
		max. Abflussmenge:	……………	l/s
		max. Stauhöhe:		……………	m (OW)
		Ø Wandöffnung:		……………	mm (Ablaufkanal)
		Fabrikat	:		HydroLimiter
		
direkt zu beziehen beim Hersteller:
		STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
		Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
		
		bestehend aus:
Grundplatte, Öffnungsdurchmesser …………… mm, Schieberplatte, Schwimmer, Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungsmaterial.
		
		Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		Lager:		Messing, Polyethylen

	Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht / Becken *) im Oberwasser vor der Wandöffnung / Ablaufkanal *) lt. Zeichnung und Montagehinweis einbauen. Dabei wird lediglich die Grundplatte mit geeignetem Befestigungsmaterial (je nach Einsatzfall) angedübelt. Danach wird der Schwimmer auf die vorgerichtete Grundplatte aufgesteckt und festgeschraubt. Eine Nachregulierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______

Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!