HydroSlide®
									Automatikregler Giehlmatic
									
Ausschreibungstext

HydroSlide® Automatikregler Giehlmatic
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt HydroSlide Automatikregler Giehlmatic
		
		Typ DR	………………
		
Zum fremdenergiefreien Konstanthalten des Abflusses; automatische Verlegungsbeseitigung; Handzug zur manuellen Öffnung des Abflussquerschnittes von Oberflur aus, oder zum Spülen des nachfolgenden Kanals; ohne Steuerventil und Verbindungsschläuche; werksseitig justiert; Abflussparameter nachträglich veränderbar bei exakter senkrechter Abflusskennlinie; ohne Sohlsprung; Temperatur unabhängige Abflussdrosselung
		
		Schwenkbereich:		rechts / links / vorne *)
		Medium	:		RW / MW / SW *)
		Abflussmenge	:	……………	l/s
		max. Stauhöhe	:	……………	m
		Ø Wandöffnung	:	……………	mm (Ablaufkanal)	
		Fabrikat	:		HydroSlide Automatikregler
		
direkt zu beziehen beim Hersteller:
		STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
		
bestehend aus:	
Grundplatte, Öffnungsdurchmesser …………… mm, Reglerblende; Spezialschwimmer, Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungsmaterial
		
		Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		Lager:		Messing, Polyethylen

	Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht / Becken *) vor der Wandöffnung / Ablaufkanal *) lt. Zeichnung und Montagehinweis einbauen. Dabei wird lediglich die Reglergrundplatte mit geeignetem Befestigungsmaterial (je nach Einsatzfall) angedübelt. Danach wird der Schwimmer auf die vorgerichtete Grundplatte aufgesteckt und festgeschraubt. Eine Nachregulierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______

Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!