HydroSlide® Abflussregler
									Bauart MINI ab DR 1000
									
									Ausschreibungstext

HydroSlide® Abflussregler Typ MINI
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt HydroSlide Abflussregler
		
		Typ DR	……………….. MINI

Zum fremdenergiefreien Konstanthalten des Abflusses; keine Umlenkung des Wasserstromes (Inline); werkseitig eingestellter Sollabfluss; exklusiv für den geforderten Abfluss nach Exponentialberechnung gefertigte Reglerblende (Polygonzugberechnung nicht zulässig); senkrechte Q/h-Linie (Toleranz +/- 5 %); mit Steinhardt V-Zwickel; Temperatur unabhängige direkte Abflussteuerung durch Aufschwimmen des Schwimmers an der Wasseroberfläche und direkter kraftschlüssiger Übertragung auf die Drosselblende, Hilfsmittel und Umlenkungen sind nicht zugelassen; Drosselblende drehbar gelagert; ohne Schwimmerarm; Schwimmer direkt an der Drosselblende; keine Verstellung durch unautorisiertes Personal vor Ort möglich; durch Austausch der Reglerblende auf andere Abflüsse einstellbar; Abflussdrosselung auch bei Rückstau; ohne Sohlsprung;
	
		Schwenkbereich:		rechts / links *)
		Medium:			RW / MW / SW *)
		Abflussmenge:		……………	l/s
		max. Stauhöhe:		……………	m
		Ø Wandöffnung:		……………	mm (Ablaufkanal)	
		Fabrikat:			HydroSlide Abflussregler
		
direkt zu beziehen beim Hersteller:
		
STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0 ,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
		Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
		
bestehend aus:
Blendenring mit Profilierungsblech, Blendenlager mit Endanschlag und Transportöse, Reglerblende, Schwimmer (zur Montage an der Reglerblende), Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtmaterial.

Öffnungsdurchmesser …………… mm,
		
		Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		Lager:		Cu/Zink-Legierung
		
Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht / Becken *) vor der Wandöffnung / Ablaufkanal *) lt. Zeichnung und Montagehinweis einbauen. Die einzelnen Komponenten werden mittels geeignetem Befestigungs- und Dichtmaterial an die Bauwerkswand montiert. Danach wird mit Hilfe von schwerem Hebezeug die Drosselblende mit Schwimmer auf das Blendenlager aufgesteckt und festgeschraubt. Eine Nachregulierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______
		
		Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
		*) Nichtzutreffendes bitte streichen!