Steinhardt® Abflussbegrenzer
									Bauart „MiniSlide“

									Ausschreibungstext

Steinhardt® Abflussbegrenzer Bauart „MiniSlide“
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt Abflussbegrenzer Bauart „MiniSlide“
		
		Typ DN	………………..
		
Zum fremdenergiefreien Begrenzen des Abflusses; keine Umlenkung des Wasserstromes (Inline); werkseitig eingestellter Abfluss; die Genauigkeit des zu begrenzenden Abflusses bei Bemessungshöhe beträgt ± 5%; Temperatur unabhängige direkte Abflussbegrenzung durch Aufschwimmen des Schwimmers an der Wasseroberfläche und direkter kraftschlüssiger Übertragung auf die Blende des Begrenzers, Hilfsmittel und Umlenkungen sind nicht zugelassen; Blende drehbar gelagert; ohne Schwimmerarm; Schwimmer direkt an der Blende; keine Verstellung durch unautorisiertes Personal vor Ort möglich; durch einfachen Austausch der Begrenzerblende auf andere Abflüsse einstellbar; Abflussbegrenzung auch bei Rückstau; ohne Sohlsprung; durchgehende Grundplatte zur optimalen kraftschlüssigen Befestigung über die gesamte Höhe des Abflussbegrenzers an dem Bauwerk;
	
Auf Wunsch:		bis DN 250 mit Handzug *)
	
		Schwenkbereich:		rechts / links *)
		Medium:			RW / MW / SW *)
		Abflussmenge:		……………	l/s
		max. Stauhöhe:		……………	m
		Ø Wandöffnung:		……………	mm (Ablaufkanal)	
		Fabrikat:			Steinhardt Abflussbegrenzer
		
direkt zu beziehen beim Hersteller:
		
STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0 ,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
		Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
		
bestehend aus:	
Grundplatte, Öffnungsdurchmesser …………… mm, Reglerblende, Spezialschwimmer, Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungsmaterial
		
		Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		Lager:		Messing, Polyethylen
		
Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht / Becken *) vor der Wandöffnung / Ablaufkanal *) lt. Zeichnung und Montagehinweis einbauen. Dabei wird lediglich die Reglergrundplatte mit geeignetem Befestigungsmaterial (je nach Einsatzfall) angedübelt. Danach wird der Schwimmer auf die vorgerichtete Grundplatte aufgesteckt und festgeschraubt. Eine Nachregulierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______

Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!