HydroFlush
Kanalspüler
Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage

_____	Stück HydroFlush Kanalspüler	Ausführung als )* Spülheber oder )* Beschickungsheber

	Typ	______	/_________ /__________

	für Kanal DN ____________

	komplett aus Edelstahl )* 1.4301 (V2A)  )* 1.4571 (V4A) /PE/PP

	als selbsttätige Spülvorrichtung, die bei kleinsten Zuflüssen anspringt

	alleiniger Hersteller, Lieferant und Anbieter:

STEINHARDT GMBH, Röderweg 8-10, D-65232 Taunusstein
Telefon: 06128/9165-0 - Telefax: 06128/9165-27
E-Mail: info@steinhardt.de

	bestehend aus:

	Glocke mit innenliegendem Heber
	einsteckbar in einen Rohrkrümmer
	incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

	Zubehör für o.g. Kanalspüler:
	)*	Gerinneabdeckung aus Edelstahl )* 1.4301 (V2A), )* 1.4571 

		für Gerinne DN _______ , für Schacht Ø DN _______

	)*	Überlauf/Entlüftung aus Edelstahl )* 1.4301 (V2A), )* 1.4571 

Schweissverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweissverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

	direkt zu beziehen beim Hersteller:

	für das Stück	netto €  _______
	Gesamt		netto €  _______	Lieferung frei Baustelle und Montage/Stück netto 	€ _______ 

						Gesamt						€ _______ 

	* Zutreffendes bitte ankreuzen!