HydroWare Steinhardt®
Spindelflachschieber
mit Einstellskala

Ausschreibungstext
	
HydroWare Spindelflachschieber mit Einstellskala
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt Spindelflachschieber mit Einstellskala
		
		DN …………..
		
Zur Begrenzung der Abflussleistung von Regenwetterabflüssen aus Stausystemen.
		
		Medium:			RW / MW / SW *)
		Abfluss:			……………	l/s
		max. Stauhöhe:		……………	m
		Ø Wandöffnung:		……………	mm (Ablaufkanal)
		Fabrikat	:		Steinhardt Spindelflachschieber

		inkl. Einstellskala und Abflussdiagramm zum Einstellen der Abflussleistung
		
direkt zu beziehen beim Hersteller:
		STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
		Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
		
		bestehend aus:
Rahmen einteilig, gekantet mit eingelegter PE-Gleitführung (ab DN 350 mit Messingführung) zum Andübeln an die Betonwand; Stellschrauben für variablen Anpressdruck; kurze, feststehende, nicht steigende Gewindespindel mit Vierkantkopf. Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungsmaterial.

Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		
	Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

_____	Stück Spindelverlängerung
inkl. Wandhalterung aus Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		
		Einbautiefe:	E = ……………… m
		
_____	Stück Bedienerschlüssel
L= 0,90 m aus Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______

Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!